|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | Ящик ЧерепахаДОУ 1.03 **C:\Users\Sergey\Desktop\ДИСК АТРИКС\МФ\МФ 1.04.jpg** | **Шт.**  |  |  |  |
| Высота (мм)  | 975 |
| Длина (мм) | 1660 |
| Ширина (мм) | 665 |
| **Применяемые материалы** |
| Ящик, разделительная стенка и опора  | В кол-ве 6 шт. из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. Стенка разделительная ящика выполнена в форме черепахи и имеет художественную роспись. Две боковые стенки ящика имеют художественную роспись.Снизу ящик должен оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками выполненным из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки 3.5мм, подпятник должен заканчиваться монтажным круглым фланцем выполненным из стали толщиной не менее 3мм, которые бетонируются в землю. |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |