|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Лавочка МФ 1.40****C:\Users\Sergey\Desktop\ДИСК АТРИКС\МФ\МФ 1.04.jpg** | **Шт.**  | **10** |  |  |
| Высота (мм)  | 850 (± 10 мм) |
| Длина (мм) | 2050 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) | 590 (± 10 мм) |
| Высота сиденья (мм) | 420 (± 10 мм) |
| Применяемые материалы |
| Каркас  | Состоит из 3 частей, должны быть выполнены из металлической трубы сечением не менее 50х25 мм (с толщиной стенки 2,5мм) и из металлической полосы толщиной не менее 4 мм. |
| Брус ДПК | В кол-ве 7 шт. должен быть выполнен из древесно-полимерного композита, сечением не менее 40х90 мм. |
| Материалы | Древесно-полимерные композиты (ДПК) —материалы, где древесина смешивается с мономерами в процессе экструзии для приобретения требуемых свойств.Преимущество перед деревянным брусом:- Не растрескивается и не деформируется, её не выкручивает под воздействием условий окружающей среды, соленой воды или слабых щелочей и кислот (хлорка).- Полное отсутствие проблем с гнилью и плесенью. В процессе производства древесно-полимерного композита волокна древесины покрываются пленкой из полимеров, что защищает их от воздействия бактерий и грибков и сохраняет привлекательный вид изделия в течение длительного срока эксплуатации. При этом покрытию не нужны ни лак, ни специальная пропитка, ни другие специальные средства.- Повышенная механическая прочность (до 550 кг на кв.м.), позволяющая устанавливать на нее любые тяжелые предметы. Композитный брус можно пилить, строгать, в него можно вбивать гвозди и заворачивать саморезы.- Стойкий цвет доски даже при длительном воздействии ультрафиолета обеспечивается качественными красителями при её производстве.- Доска из древесно-полимерного композита экологична, так как качественные полимеры не выделяют в атмосферу летучие вещества и не имеют неприятного запаха.- Простота в обработке и монтаже, а также комфорт и безопасность в эксплуатации (ровная рифленая поверхность исключает такие неприятности, как скольжение и занозы).- Пожаробезопасность - материал не поддерживает горение.Изделия из ДПК отличаются высокой атмосферной, механической и химической устойчивостью, влаго- и водостойкостью, не подвержены короблению и растрескиванию. Хорошо держат металлический крепёж и не вызывают его коррозии. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |