|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Столик ромашка****МФ 2.04****\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\МФ\МФ 4.02\МФ 4.02.jpg** | **Шт.**  |  |  |  |
| Высота от (мм) |  610 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) |  1600 (± 10 мм) |
| Длина (мм) |  1600 (± 10 мм) |
| Высота сиденья (мм) | 320 |
| **Применяемые материалы:** |
| Каркас | выполнить из: металлической трубы, сечением не менее 32 мм, и профильной трубы, сечением не менее 40х20 мм. |
| Конструктивные особенности | Установить:- столешницу в виде круга (из водостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм.) - лавочку в виде лепестков (из водостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм.) раскрашенным в различные цвета на 4 секторах. |
| Заглушки | должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений.  |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |