|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Секция фанерного ограждения****МФ 7.123****\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\МФ\МФ 4.02\МФ 4.02.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота от (мм) | 440 (± 10 мм) |
| Длина (мм) |  1200 (± 10 мм) |
| **Применяемые материалы:**  |
| Декоративные фанерные элементы | В кол-ве 2 шт должны быть выполнены из водостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм (± 2мм) все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. Один в форме зайчика, другой в форме белочки. Оба элемента имеют художественную роспись. |
| Ограждение | В кол-ве 1 шт. должно быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 21 мм |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета |