|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Детское игровое**  **оборудование**  **ДИО 3.02**  **\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.30\СО 1.30.JPG** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 500 (± 10мм) |
| Длина (мм) | 3000 (± 10мм) |
| Ширина (мм) | 750 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Конструктивные особенности | Качалка-балансир состоит из:  - металлического каркаса (труба сечением не менее 32 мм и толщиной стеки не менее 3.2мм), вращающегося на валу с 2 подшипниками.  - двух сидений из фанеры (толщиной не менее 24 мм);  - основания (из трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки не менее 3.5мм);  - амортизационного демпфера из армированной резины, толщиной не менее 10 мм.  Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки. |
| Заглушки | должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
| Материалы | влагостойкая фанера, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой краской металл.. |